MEMORY {

	rom	: ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 32M
	ewram	: ORIGIN = 0x02000000, LENGTH = 16M - 4k
	dtcm	: ORIGIN = 0x0b000000, LENGTH = 16K
	vectors	: ORIGIN = 0x01000000, LENGTH = 256
	itcm	: ORIGIN = 0x01000100, LENGTH = 32K - 256
}
